شرکت /شخص:

1. محل اجرای کار: رفسنجان -کیلومتر 60 جاده رفسنجان به شهربابک - شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
2. مدت اجرای کار :60 روز
3. کارفرما : شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
4. نشانی محل ارسال اسناد مناقصه: شهر مس سرچشمه – انتهای بلوار ایثارگران – شرکت صنایع مس افق کرمان
5. کارفرما در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6. مدت ارائه قیمت حداکثر تا ساعت 9 صبح روز 1402/08/09 می باشد و به پیشنهادهای که بعد از این تاریخ ارائه میگردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نمیشود.
7. در صورت عدم آمادگی پیمانکار ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اعلام برنده کارفرما حق دارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط و کار را به نفر بعدی ارجاع دهد. همچنین در صورتی که برنده مناقصه ضمانت نامه اجرای تعهدات را به کارفرما تسلیم ننماید کارفرما حق دارد کار را به نفر دوم ارجاع دهد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده را ضبط خواهد کرد
8. شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارک مناقصه را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار داده و از متن آنها اطلاع کافی و کامل پیدا نمایند. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه اطلاعات لازم راجع به محل اجرای، امکانات محل، وضع راه های دسترسی و هر عامل دیگری که می تواند در اجرای کارها موثر باشد را کسب نمایند و عدم آگاهی راجع به این موضوع رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شرکت کنندگان نخواهد گردید و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان این خصوص فاقد اعتبار است.
9. پیمانکار می بایستی جهت شرکت در مناقصه ضمانت نامه ای به مبلغ 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را (چک بانکی به همراه رسید ثبت آن در سامانه صیاد) به عنوان وجه التزام در پاکت الف قرار دهد.
10. پیمانکار لازم است نسبت به پیشنهاد قیمت به شرح ذیل اقدام نماید.
11. پاکت الف: شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورت عدم ارائه ضمانت نامه پاکت پیشنهاد قیمت باز نمی گردد.
12. پاکت ب: اسناد مناقصه، رزومه شرکت، یا شخص، قراردادهای مشابه و...
13. پاکت ج : شامل برگ پیشنهاد نرخ ( که بایستی با همراه ارزش افزوده اعلام شود )
14. در نهایت تمامی پاکات در یک پاکت بصورت مهر و موم شده تحویل گردد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

034-34312905-08 داخلی 109

مشخصات سدیم سولفید

Chemical formula:Na2s

PH>13

Density:1.2KG/L

PERSSURE: Atmospheric

Viscosity: like water

محصول خورندگی قابل توجهی دارد.

مشخصات مخزن

حجم :250 متر مکعب

ضخامت ورق کف مخزن :15میلیمتر

ضخامت ورق بدنه مخزن 10 میلیمتر

دارای همزن

آلیاژ بدنه و کف مخزنA516 grade 70

ایجاد راه دسترسی به تمام نازل ها

تجهیز دوعدد پمپ از جنس استیل316 جهت تخلیه مخزن(به صورت استند بای )

اجرای سندبلاست قبل از اپوکسی

اجرای اپوکسی )فنوليك)

تجهیز دو عدد پمپ جهت بارگیری مخزن از جنس استیل 316 (به صورت استند بای)

اجرای فوندانسیون

اجرای سیستم [Electrical Heat Tracing System](https://www.supermec.com/th/solutions/electrical-heat-tracing-system)تمامی لوله ها و مخزن در دمای 50 درجه سانتی گراد و عایق کاری انها

اجرای منهول جهت خط لوله

اجرای خط لوله به طول تغریبا 50 متر از جنس استیل 316

تحویل FINALBOOK قبل از تحویل دائم

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | نوع جنس | توضیحات |
| 1 | مخزن اصلی ،راه پله، پلتفرم | A516Gr70 | تاییدیه نماینده کارفرما |
| 2 | شاسی میکسرو موتور گیربکس | مقاطع فلزی | تاییدیه نماینده کارفرما |
| 3 | میکسر | استیل316 | تاییدیه نماینده کارفرما |
| 4 | رنگ و سندبلاست | مطابق مشخصات قراردادی | تاییدیه نماینده کارفرما |
| 5 | فندانسیون مخزن | بتن مسلح | تاییدیه نماینده کارفرما |
| 6 | الکتروپمپ | استیل 316 | 4 دستگاه پمپ جهت شارژ و دشارژ بصورت استند بای، تاییدیه نماینده کارفرما |
| 7 | Piping 4” | استیل 316 | حدودا 50 متر (براساس محل نصب مخزن متغییر است) ، تاییدیه نماینده کارفرما |
| 8 | شیر آلات و اتصالات پمپ خانه | Ball valve s.s316 | خرید ، نصب ،اجرا و راهاندازی، تاییدیه نماینده کارفرما |
| 9 | روشنایی محوطه مخزن | برند داخلی | تاییدیه نماینده کارفرما |
| 10 | Earthing |  | با نظر کارفرما |
| 11 | صاعقه گیر |  | با نظر کارفرما |
| 12 | برق و ابزار دقیق |  | شامل نمایش دما،HMI،PLC،LEVEL سنسور های H,L جهت حد بالا و گایین مخزن ، تاییدیه نماینده کارفرما |
| 13 | تابلو برق و سوییچ های استارت و استپ و CABLING |  | ، تاییدیه نماینده کارفرما |